РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Адреса: Футошка 121, 21000 НОВИ САД

[www.izjzv.org.rs](http://www.izjzv.org.rs)

Број: 01-989/2

Датум: 11.06.2025. године

## На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19 и 92/2023 ) Финансијског плана и Плана набавки Института за јавно здравље Војводине за 2025. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењујe и Одлуке о спровођењу набавке 01-989/1 од 11.06.2025. године, oбјављујемо/достављамо:

## П О З И В

**за достављање понуда**

**НА-25/2025**

Позивамо вас да доставите понуду за “**Набавку радова на одржавању електроинсталација и ревизији трафостанице“** која је планирана у Плану набавки установе, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

**Критеријум за избор**: најнижа понуђена цена.

**Услови плаћања**: на текући рачун извршиоца у року од 30 дана од дана достављања исправног рачуна регистрованог на СЕФ-у, у складу са Законом о електронском фактурисању.

**Начин достављања понуда**: Понуде са припадајућом документацијом се достављају путем

А) поште или лично у седишту наручиоца, на адреси: Футошка 121, 21000 Нови Сад, у затвореној коверти са назнаком „ **Набавка радова на одржавању електроинсталација и ревизија трафостанице** “

или

Б) електронским путем на е-маил адресу: marko.nikolic@izjzv.org.rs

Рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је **12** дана од дана објављивања/упућивања позива за подношење понуда, односно **до 23.06.2025**. године у 11:00 часова Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.

Контакт особа: Марко Николић, телефон 021/4897-851, путем електронске поште: marko.nikolic@izjzv.org.rs.

**ТЕХИНЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (Партија 1)**

1. **Опис предмета набавке радова:**

Предметни радови обухватају долазак у просторије наручиоца ради утврђивања неопходних радова које треба извршити, договора око времена трајања радова и времена обављања радова, евентуалног договора око замене неисправних делова новим, резервним деловима и све зависне трошкове. Извршење радова се врши на основу претходне сагласности Наручиоца на понуду Извршиоца радова. Понуда мора да садржи податке о врсти неопходних радова, списак и цену неопходних добра коју треба уградити у укупну цену.

Понуђач је обавезан да се одазове у року од 2 (два) сата по пријему захтева наручиоца за поправку (телефоном, телефаксом или е-mailom), у редовно радно време (6:30 – 20:00 сати, радним данима) као и након радног времена и нерадним данима када је то неопходно.

Уколико је током реализације уговора неопходно извршити набавку и уградњу резервног дела и потрошних материјала ради поправке, а која није набројана у спецификацији, **извршење радова се врши на основу претходне сагласности Наручиоца на понуду Понуђача (Пружаоца).** Понуда мора да садржи податке о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, списак и цену резервних делова и потрошног материјала које треба уградити и укупну цену, према важећем ценовнику добављача.

Приликом замене делова резервни делови морају бити нови и у оригиналном фабричком паковању са приложеном декларацијом уз свако паковање и гарантним листом.

**-Гаранција за постављене делове мора бити на период назначен од стране произвођача.**

**-Гарантни рок за пружене радове не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци.**

**-Свако искључивање електричне енергије неопходно је извршавати у договору са наручиоцем**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – РЕВИЗИЈА ТРАФО СТАНИЦЕ**

**Предметна набавка обухвата:**

- Преглед трансформатора снаге са притезањем завртњева

- Контрола трансформатора са испитивањем бухолц релеа

- Вађење узорка трансформаторског уља за испитивање пробојности са доливањем до 5 лит.

- Мерење отпора заштитног и радног уземљења

- Чишћење изолатора трансформатора и прекидача

- Преглед свих спојних места на прекидачима и растављачима

- Чишћење целокупног постројења и опреме

- Испитивање функционалности опреме у трафостаници

- Подмазивање контактних места прекидача и растављача

- Преглед стабилности свих уређаја и опреме

- Преглед спојева на доводима, одводима и трансформатору

- Давање извештаја о урађеној ревизији, пробојности уља и мерења отпора уземљења

Место извршења радова су просторије Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21000 Нови Сад.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **Врста радова**  | **јм** | **количина** |
| **ПАРТИЈА 1(Електроинсталатерски радови)** |
| 1. | Набавка, испорука и уградња опреме у разводним орманима са шемирањем. Обрачун по комаду: |
| 1.01 | аутоматски осигурачи | ком | 5.00 |
| 1.02 | прекидачи до 4G-25-10U | ком | 1.00 |
| 1.03 | прекидачи до 4G-100-10U | ком | 1.00 |
| 1.04 | VS клеме | ком | 5.00 |
| 1.05 | ФИД Склопка 40 03 | ком | 1.00 |
| 1.06 | РСТ чешаљ | ком | 1.00 |
| 1.07 | Бакарни чешаљ | ком | 1.00 |
| 1.08 | ДИН шина | ком | 1.00 |
| 2. | Демонтажа постојеће опреме. Обрачун по комаду: |
| 2.01 | аутоматски осигурачи | ком | 5.00 |
| 2.02 | прекидачи до 4G-25-10U | ком | 1.00 |
| 2.03 | прекидачи до 4G-100-10U | ком | 1.00 |
| 2.04 | VS клеме | ком | 5.00 |
| 2.05 | прекидач у зиду | ком | 5.00 |
| 2.06 | прекидач на зиду | ком | 5.00 |
| 2.07 | шуко II у зиду | ком | 5.00 |
| 2.08 | шуко II на зиду | ком | 5.00 |
| 2.09 | шуко III у зиду | ком | 3.00 |
| 2.10 | шуко III на зиду | ком | 3.00 |
| 2.11 | различите светиљке(плафоњере, неонске светиљке, лустери) | ком | 2.00 |
| 2.12 | ФИД Склопка 40 03 | ком | 1.00 |
| 2.13 | РСТ чешаљ | ком | 1.00 |
| 2.14 | Бакарни чешаљ | ком | 1.00 |
| 2.15 | ДИН шина | ком | 1.00 |
| 2.16 | Каналице 40х40. Обрачун по м¹: | м¹ | 5.00 |
| 2.17 | Каналице 25х25. Обрачун по м¹: | м¹ | 5.00 |
| 2.18 | Каналица парапет 80\*100 легранд са урачунатим завршецима, угловима и друго. Обрачун по м¹: | м¹ | 5.00 |
| 3. | Услуга мотаже и демонтаже следећих проводника у већ припремљене шлицеве, са фиксирањем на растојању 1м и на свим местима промене правца, без затварања шлицева. Обрачун по м1: |
| 3.01 | PP-Y 3x1,5мм | м¹ | 6.00 |
| 3.02 | PP-Y 3x2,5мм | м¹ | 6.00 |
| 3.03 | PP-Y 4x1,5мм | м¹ | 6.00 |
| 3.04 | PP-Y 5x2,5мм | м¹ | 6.00 |
| 3.05 | PP-00Y 3x2,5 | м¹ | 6.00 |
| 3.06 | N2XH-J 3x1,5 | м¹ | 6.00 |
| 3.07 | N2XH-J 3x2,5 | м¹ | 6.00 |
| 3.08 | N2XH 3x1,5 | м¹ | 6.00 |
| 3.09 | N2XH 3x2,5 | м¹ | 6.00 |
| 3.10 | N2XH 5x1,5 | м¹ | 6.00 |
| 3.11 | N2XH 5x2,5 | м¹ | 6.00 |
| 4. | Набавка, монтажа и демонтажа следећих проводника у већ припремљене шлицеве, са фиксирањем на растојању 1м и на свим местима промене правца, без затварања шлицева. Обрачун по м1: |
| 4.01 | PP-Y 5x4мм | м¹ | 5.00 |
| 4.02 | PP-Y 5x6мм | м¹ | 5.00 |
| 4.03 | PP-Y 5x10мм | м¹ | 5.00 |
| 5. | Набавка, испорука и уградња следеће опреме. Обрачун по ком |
| 5.01 | Прекидач у зиду | ком | 3.00 |
| 5.02 | Прекидач на зиду | ком | 3.00 |
| 5.03 | Шуко II у зиду | ком | 3.00 |
| 5.04 | Шуко II на зиду | ком | 3.00 |
| 5.05 | Шуко модуларни | ком | 8.00 |
| 5.06 | Шуко III у зиду | ком | 2.00 |
| 5.07 | Шуко III на зиду | ком | 2.00 |
| 5.08 | Светиљка (плафоњера). Обрачун по ком: | ком | 2.00 |
| 5.09 | Флуо цеви 18W | ком | 1.00 |
| 5.10 | Флуо цеви 36W | ком | 1.00 |
| 5.11 | Стартери | ком | 2.00 |
| 5.12 | Лед цеви од 120 цм, 18W | ком | 2.00 |
| 5.13 | Лед цеви од 60 цм, 18W | ком | 2.00 |
| 5.14 | Лед лампа од 36 W IP 65 | ком | 2.00 |
| 6. | Испорука и уградња следећих проводника у већ припремљене шлицеве, са фиксирањем на растојању 1м и на свим местима промене правца, без затварања шлицева. Обрачун по м1 |
| 6.01 | PP-Y 3x1,5мм | м¹ | 3.00 |
| 6.02 | PP-Y 3x2,5мм | м¹ | 3.00 |
| 6.03 | PP-Y 5x2,5мм | м¹ | 3.00 |
| 6.04 | PP-Y 5x4мм | м¹ | 3.00 |
| 6.05 | PP-Y 5x6мм | м¹ | 3.00 |
| 6.06 | PP-Y 5x10мм | м¹ | 3.00 |
| 7. | Услуга уградње спратних разводних табли од ПВЦ узидних и назидних са потребним бројем осигурача, шинама, водовима за шемирање, обележавањем елемената и потребним везним материјалом. Обрачун по ком: |
| 7.01 | Спратна табла са 24 комада аутоматских осигурача 6А -25А | ком | 1.00 |
| 7.02 | Спратна табла са 12 комада аутоматских осигурача 6А -25А | ком | 1.00 |
| 7.03 | Спратна табла са 6 комада аутоматских осигурача 6А -25А | ком | 1.00 |
| 8. | Набавка, испорука и уградња ножастих осигурача: Обрачун по м1" |
| 8.01 | NV3 400A | м¹ | 1.00 |
| 8.02 | NV3 160A | м¹ | 1.00 |
| 8.03 | NVT00 200A | м¹ | 1.00 |
| 8.04 | NVT00 250A | м¹ | 1.00 |
| 8.05 | NV2 250A | м¹ | 1.00 |
| 8.06 | NV2 200A | м¹ | 1.00 |
| 8.07 | NV2 160A | м¹ | 1.00 |
| 8.08 | NVT 250A | м¹ | 1.00 |
| 8.09 | NVT 200A | м¹ | 1.00 |
| 8.10 | NVT 160A | м¹ | 1.00 |
| 8.11 | NVT 125A | м¹ | 2.00 |
| 8.12 | NVT 100A | м¹ | 1.00 |
| 8.13 | NVT 100A | м¹ | 1.00 |
| 9. | Набавка и уградња надградног лед панела од 24 W. Обрачун по комаду: | ком | 0.00 |
| 10. | Набавка и уградња надградни лед панела од 40 W. Обрачун по комаду: | ком | 0.00 |
| 11. | Набавка и уградња уградног лед панела за армстронг од 40 W димензија 60x60 cm. Обрачун по комаду. | ком | 0.00 |
| 12. | Услуга уградњe надградног лед панела од 24 W. Обрачун по комаду: | ком | 2.00 |
| 13. | Услуга уградњe надградни лед панела од 40 W. Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |
| 14. | Услуга уградњe уградног лед панела за армстронг од 40 W димензија 60x60 cm. Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |
| 15. | Услуга уградње уградног лед панела више димензија. Обрачун по комаду: | ком | 3.00 |
| 16. | Услуга уградње надградног лед панела више димензија.Обрачун по комаду: | ком | 3.00 |
| 17. | Услга уградњe каналица за развод електричних инсталација. Обрачун по комаду: |
| 17.01 | Каналице 40x60 | ком | 3.00 |
| 17.02 | Каналице 30x20 | ком | 3.00 |
| 18. | Набавка и уградња каналица за развод електричних инсталација. Обрачун по комаду: |
| 18.01 | Каналице 40х40 | ком | 4.00 |
| 18.02 | Каналице 25х25 | ком | 4.00 |
| 19. | Каналица парапет 80\*100 легранд са урачунатим завршецима, угловима и друго. Обрачун по комаду: | ком | 4.00 |
| 20. | Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће спојнице за каблoве 4x70-120, комплет са хилзнама и осталим неспецифицираним материјалом за израду наставака. Обрачун по комаду. | ком | 0.00 |
| 21. | Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће спојнице за каблoве 4x150-240, комплет са хилзнама и осталим неспецифицираним материјалом за израду наставака. Обрачун по комаду. | ком | 0.00 |
| 22. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 50x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 23. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 100x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 24. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 200x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 25. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 300x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 26. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 50 мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 27. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 100 мм.Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 28. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 200 мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 29. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 300 мм.Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
| 30. | Ангажовање КВ радника електричара на пословима који нису обухваћени спецификацијом.Обрачун по норма часу: | н/час | 1.00 |
| 31. | Штемовање шлицева у зидовима ради постављања каблова електроинсталација, прикупљањe шута,чишћење, утовар у камион и одвоз на депонију. Обрачун по м1: |
| 31.01 | 3 цм | м¹ | 2.00 |
| 31.02 | 5цм | м¹ | 2.00 |
| 31.03 | 10 цм | м¹ | 2.00 |
| 32. | Штемовање шлицева у зидовима ради постављања каблова електроинсталација, прикупљање шута,чишћење, утовар у камион и одвоз на депонију. У бетонском зиду, шлицеви следећих димензија:: Обрачун по м1: |
| 32.01 | 3 цм | м¹ | 2.00 |
| 32.02 | 5цм | м¹ | 2.00 |
| 32.03 | 10 цм | м¹ | 2.00 |
| 33. | Обијање површина на зидовима за постављање уградних разводних ормана. Обрачун по м2. |
| 33.01 | у зиду од опеке | м2 | 1.00 |
| 33.02 | у бетонском зиду | м2 | 1.00 |
| **ПАРТИЈА 2(Ревизија трафо станице)** |
| 1. | Ревизија трафо станице | ком | 1 |

**УСЛОВИ УЧЕШЋА**

* Извршилац мора имати у радном односу или ангажовати лица оспособљена за извршавање предметних радова.
* Извршилац мора да поседује неопходан алат, и неопходну заштитну опрему и сву опрему потребну за извођење предметних радова.
* Сви радови морају се извршавати у складу са правилима струке

**Образац понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025. год.**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| СЕДИШТЕ И АДРЕСА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| У СИСТЕМУ ПДВ-А |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ |  |
| БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА |  |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ –** **електроинсталатерских радова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **Врста радова**  | **јм** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| **ПАРТИЈА 1(Електроинсталатерски радови)** |
| 1. | Набавка, испорука и уградња опреме у разводним орманима са шемирањем. Обрачун по комаду: |
| 1.01 | аутоматски осигурачи | ком | 5.00 |  |  |
| 1.02 | прекидачи до 4G-25-10U | ком | 1.00 |  |  |
| 1.03 | прекидачи до 4G-100-10U | ком | 1.00 |  |  |
| 1.04 | VS клеме | ком | 5.00 |  |  |
| 1.05 | ФИД Склопка 40 03 | ком | 1.00 |  |  |
| 1.06 | РСТ чешаљ | ком | 1.00 |  |  |
| 1.07 | Бакарни чешаљ | ком | 1.00 |  |  |
| 1.08 | ДИН шина | ком | 1.00 |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће опреме. Обрачун по комаду: |
| 2.01 | аутоматски осигурачи | ком | 5.00 |  |  |
| 2.02 | прекидачи до 4G-25-10U | ком | 1.00 |  |  |
| 2.03 | прекидачи до 4G-100-10U | ком | 1.00 |  |  |
| 2.04 | VS клеме | ком | 5.00 |  |  |
| 2.05 | прекидач у зиду | ком | 5.00 |  |  |
| 2.06 | прекидач на зиду | ком | 5.00 |  |  |
| 2.07 | шуко II у зиду | ком | 5.00 |  |  |
| 2.08 | шуко II на зиду | ком | 5.00 |  |  |
| 2.09 | шуко III у зиду | ком | 3.00 |  |  |
| 2.10 | шуко III на зиду | ком | 3.00 |  |  |
| 2.11 | различите светиљке(плафоњере, неонске светиљке, лустери) | ком | 2.00 |  |  |
| 2.12 | ФИД Склопка 40 03 | ком | 1.00 |  |  |
| 2.13 | РСТ чешаљ | ком | 1.00 |  |  |
| 2.14 | Бакарни чешаљ | ком | 1.00 |  |  |
| 2.15 | ДИН шина | ком | 1.00 |  |  |
| 2.16 | Каналице 40х40. Обрачун по м¹: | м¹ | 5.00 |  |  |
| 2.17 | Каналице 25х25. Обрачун по м¹: | м¹ | 5.00 |  |  |
| 2.18 | Каналица парапет 80\*100 легранд са урачунатим завршецима, угловима и друго. Обрачун по м¹: | м¹ | 5.00 |  |  |
| 3. | Услуга мотаже и демонтаже следећих проводника у већ припремљене шлицеве, са фиксирањем на растојању 1м и на свим местима промене правца, без затварања шлицева. Обрачун по м1: |
| 3.01 | PP-Y 3x1,5мм | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.02 | PP-Y 3x2,5мм | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.03 | PP-Y 4x1,5мм | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.04 | PP-Y 5x2,5мм | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.05 | PP-00Y 3x2,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.06 | N2XH-J 3x1,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.07 | N2XH-J 3x2,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.08 | N2XH 3x1,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.09 | N2XH 3x2,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.10 | N2XH 5x1,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 3.11 | N2XH 5x2,5 | м¹ | 6.00 |  |  |
| 4. | Набавка, монтажа и демонтажа следећих проводника у већ припремљене шлицеве, са фиксирањем на растојању 1м и на свим местима промене правца, без затварања шлицева. Обрачун по м1: |
| 4.01 | PP-Y 5x4мм | м¹ | 5.00 |  |  |
| 4.02 | PP-Y 5x6мм | м¹ | 5.00 |  |  |
| 4.03 | PP-Y 5x10мм | м¹ | 5.00 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и уградња следеће опреме. Обрачун по ком |
| 5.01 | Прекидач у зиду | ком | 3.00 |  |  |
| 5.02 | Прекидач на зиду | ком | 3.00 |  |  |
| 5.03 | Шуко II у зиду | ком | 3.00 |  |  |
| 5.04 | Шуко II на зиду | ком | 3.00 |  |  |
| 5.05 | Шуко модуларни | ком | 8.00 |  |  |
| 5.06 | Шуко III у зиду | ком | 2.00 |  |  |
| 5.07 | Шуко III на зиду | ком | 2.00 |  |  |
| 5.08 | Светиљка (плафоњера). Обрачун по ком: | ком | 2.00 |  |  |
| 5.09 | Флуо цеви 18W | ком | 1.00 |  |  |
| 5.10 | Флуо цеви 36W | ком | 1.00 |  |  |
| 5.11 | Стартери | ком | 2.00 |  |  |
| 5.12 | Лед цеви од 120 цм, 18W | ком | 2.00 |  |  |
| 5.13 | Лед цеви од 60 цм, 18W | ком | 2.00 |  |  |
| 5.14 | Лед лампа од 36 W IP 65 | ком | 2.00 |  |  |
| 6. | Испорука и уградња следећих проводника у већ припремљене шлицеве, са фиксирањем на растојању 1м и на свим местима промене правца, без затварања шлицева. Обрачун по м1 |
| 6.01 | PP-Y 3x1,5мм | м¹ | 3.00 |  |  |
| 6.02 | PP-Y 3x2,5мм | м¹ | 3.00 |  |  |
| 6.03 | PP-Y 5x2,5мм | м¹ | 3.00 |  |  |
| 6.04 | PP-Y 5x4мм | м¹ | 3.00 |  |  |
| 6.05 | PP-Y 5x6мм | м¹ | 3.00 |  |  |
| 6.06 | PP-Y 5x10мм | м¹ | 3.00 |  |  |
| 7. | Услуга уградње спратних разводних табли од ПВЦ узидних и назидних са потребним бројем осигурача, шинама, водовима за шемирање, обележавањем елемената и потребним везним материјалом. Обрачун по ком: |
| 7.01 | Спратна табла са 24 комада аутоматских осигурача 6А -25А | ком | 1.00 |  |  |
| 7.02 | Спратна табла са 12 комада аутоматских осигурача 6А -25А | ком | 1.00 |  |  |
| 7.03 | Спратна табла са 6 комада аутоматских осигурача 6А -25А | ком | 1.00 |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и уградња ножастих осигурача: Обрачун по м1 |
| 8.01 | NV3 400A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.02 | NV3 160A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.03 | NVT00 200A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.04 | NVT00 250A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.05 | NV2 250A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.06 | NV2 200A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.07 | NV2 160A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.08 | NVT 250A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.09 | NVT 200A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.10 | NVT 160A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.11 | NVT 125A | м¹ | 2.00 |  |  |
| 8.12 | NVT 100A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 8.13 | NVT 100A | м¹ | 1.00 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња надградног лед панела од 24 W. Обрачун по комаду: | ком | 0.00 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња надградни лед панела од 40 W. Обрачун по комаду: | ком | 0.00 |  |  |
| 11. | Набавка и уградња уградног лед панела за армстронг од 40 W димензија 60x60 cm. Обрачун по комаду. | ком | 0.00 |  |  |
| 12. | Услуга уградњe надградног лед панела од 24 W. Обрачун по комаду: | ком | 2.00 |  |  |
| 13. | Услуга уградњe надградни лед панела од 40 W. Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |
| 14. | Услуга уградњe уградног лед панела за армстронг од 40 W димензија 60x60 cm. Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |
| 15. | Услуга уградње уградног лед панела више димензија. Обрачун по комаду: | ком | 3.00 |  |  |
| 16. | Услуга уградње надградног лед панела више димензија.Обрачун по комаду: | ком | 3.00 |  |  |
| 17. | Услга уградњe каналица за развод електричних инсталација. Обрачун по комаду: |
| 17.01 | Каналице 40x60 | ком | 3.00 |  |  |
| 17.02 | Каналице 30x20 | ком | 3.00 |  |  |
| 18. | Набавка и уградња каналица за развод електричних инсталација. Обрачун по комаду: |
| 18.01 | Каналице 40х40 | ком | 4.00 |  |  |
| 18.02 | Каналице 25х25 | ком | 4.00 |  |  |
| 19. | Каналица парапет 80\*100 легранд са урачунатим завршецима, угловима и друго. Обрачун по комаду: | ком | 4.00 |  |  |
| 20. | Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће спојнице за каблoве 4x70-120, комплет са хилзнама и осталим неспецифицираним материјалом за израду наставака. Обрачун по комаду. | ком | 0.00 |  |  |
| 21. | Испорука материјала и израда кабловске термоскупљајуће спојнице за каблoве 4x150-240, комплет са хилзнама и осталим неспецифицираним материјалом за израду наставака. Обрачун по комаду. | ком | 0.00 |  |  |
| 22. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 50x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 23. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 100x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 24. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 200x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 25. | Набавка и постављање перфорираног носача каблова типа пнк од топло поцинкованог перфорираног лима и прибором за настављање, рачвање, и вешање димензије 300x50мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 26. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 50 мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 27. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 100 мм.Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 28. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 200 мм. Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 29. | Набавка и постављање поклопца за пнк димензије 300 мм.Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 30. | Ангажовање КВ радника електричара на пословима који нису обухваћени спецификацијом.Обрачун по норма часу: | н/час | 1.00 |  |  |
| 31. | Штемовање шлицева у зидовима ради постављања каблова електроинсталација, прикупљањe шута,чишћење, утовар у камион и одвоз на депонију. Обрачун по м1: |
| 31.01 | 3 цм | м¹ | 2.00 |  |  |
| 31.02 | 5цм | м¹ | 2.00 |  |  |
| 31.03 | 10 цм | м¹ | 2.00 |  |  |
| 32. | Штемовање шлицева у зидовима ради постављања каблова електроинсталација, прикупљање шута,чишћење, утовар у камион и одвоз на депонију. У бетонском зиду, шлицеви следећих димензија:: Обрачун по м1: |
| 32.01 | 3 цм | м¹ | 2.00 |  |  |
| 32.02 | 5цм | м¹ | 2.00 |  |  |
| 32.03 | 10 цм | м¹ | 2.00 |  |  |
| 33. | Обијање површина на зидовима за постављање уградних разводних ормана. Обрачун по м2. |
| 33.01 | у зиду од опеке | м2 | 1.00 |  |  |
| 33.02 | у бетонском зиду | м2 | 1.00 |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а(Партија 1) |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом(Партија2) |  |  |
| **ПАРТИЈА 2(Ревизија трафо станице)** |
| 1. | Ревизија трафо станице | ком | 1 |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а(Партија 1) |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом(Партија2) |  |

**У цену морају бити урачунати сви остали пропратни трошкови(Излазак на терен, констатација квара, итд.)**

**СВИ РАДОВИ МОРАЈУ ДА БУДУ ДОГОВОРЕНИ СА ЛИЦЕМ ИЗ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ**

**Рок приступа интервенцији је максимално 2 сата од пријема позива(Партија 1)**

**Рок важности понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана пријема понуде.(Партија 1 и партија 2)**

**Рок извршења услуга:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана(максимално 30 дана)(Партија 2)**

*Напомена: Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана.*

**Исправан рачун, регистрованог на ЦРФ и СЕФ-у у складу са Законом о електронском фактурисању, достављен на адресу Наручиоца представља основ за плаћање уговорне цене.**

**Напомена:** *Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*

МЕСТО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДАТУМ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**'**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У НАБАВЦИ**

 **НА-25/2025**

У поступку набавке НА-25/2025, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

испуњава све захтеване услове за учешће, утврђене позивом.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

**МОДЕЛ УГОВОРА(ПАРТИЈА 1)**

Институт за јавно здравље Војводине са седиштем у Новом Саду, ул. Футошка бр.121, матични број: 08246912, ПИБ:100452714, рачун број: 840-692667-61 који се води код Управе за трезор – Филијала Нови Сад, кога заступа в.д. директор. др Милена Табаковић (у даљем тексту: Наручилац)

и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извршилац), рачун број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

закључили су:

**УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА**

**електроинсталатерских радови**

**НА-25/2025**

**Члан 1.**

Предмет уговора је набавка електроинсталатерских радова који су дефинисани и описани у Понуди Извршиоца бр. ..............од ............2025. године која је саставни део овог уговора.

Врста и број радова из претходног става наведене у Понуди Извршиоца не обавезују Наручиоца који ће исте захтевати према својим потребама и финансијским могућностима. Такође наручилац може захтевати и сродне радове које нису наведена у понуди, по важећем ценовнику Извршиоца.

**Члан 2.**

Уговор се закључује на процењену вредност од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без пдв-а, који је обезбеђен Финансијским планом Наручиоца за 2025. годину за ову намену.

Јединичне цене за радове из чл. 1 овог уговора исказане су у Понуди Извршиоца бр. ........од..................... године (Прилог 1) и исте се примењују у извршењу овог уговора.

**Члан 3.**

Наручилац се обавезује да плати вредност извршених радова на рачун Извршиоца у року од 30 дана од дана пријема потписаног и овереног рачуна за сваку појединачну испоруку.

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане законским и подзаконским актима. Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Извршиоцу, а плаћање одложено на штету Извршиоца све док се не достави исправан рачун.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана Наручилац дугује Извршиоцу и износ законске затезне камате за период доцње за доспеле а неизмирене новчане обавезе по основу извршених радова.

Цене радова из члана 1. овог Уговора непроменљиве су у периоду важења овог уговора, без обзира на околности које утичу на формирање цена предметних радова.

**Члан 4**

Место извршења радова су просторије Института за јавно здравље Војводине, а уколико није могуће извршити радове на терену, поправка ће се извршити у сервису понуђача.

Предметни радови обухватају долазак у просторије Наручиоца, утврђивање квара, отклањање недостатака и замену неисправних делова новим, резервним деловима и све зависне трошкове.

Поправке и радови ће се вршити по цени (по позиву – по извршењу) исказаној у обрасцу понуде.

Извршилац је обавезан да се одазове у року од 2 (два) сата по пријему захтева наручиоца за поправку (телефоном, телефаксом или е-mailom), у редовно радно време (6:30 – 20:00 сати, радним данима) као и након радног времена и нерадним данима када је то неопходно.

Уколико је током реализације уговора неопходно извршити набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала ради поправке, извршење радова се врши на основу претходне писане сагласности Наручиоца на понуду Извршиоца. Понуда мора да садржи податке о врсти квара, потребним интервенцијама на отклањању квара, списак и цену резервних делова и потрошног материјала које треба уградити и укупну цену.

**Члан 5.**

Извршилац се обавезује да ће наручилац имати врло висок приоритет при извршавању поправки и да ће послове извршавати на високо професионалном нивоу, уз гаранцију извршених радова.

Гаранција за уграђене резервне делове мора бити на период назначен од стране произвођача резервног дела. Гаранција подразумева обавезу Извршиоца, да у гарантном периоду, на позив наручиоца, изврши поправку – замену неисправног дела, набавку резервног дела и отклањање квара о трошку понуђача. Поправка не може трајати дуже од 7 (седам) радних дана од дана пријема писане сагласности Наручиоца. Све поправке на уграђеним резервним деловима, у гарантном року сноси Извршилац. Замењенe резервнe деловe који нису у гарантном року вратити Наручиоцу.

Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци.

Уколико Извршилац не испоштује обавезе и Наручилац утврди да неоправдано долази до кашњења у извршењу истих, Наручилац има право једностраног раскида уговора.

**Члан 6.**

Извршилац гарантује за квалитет извршених радова и преузима све законске обавезе које се односе на отклањање последица које настану извршењем радова неодговарајућег квалитета.

**Члан 7.**

Уговорне стране прихватају обавезу да све податке и информације до којих дођу у току међусобне пословне сарадње чувају као поверљиве и настоје да не дођу у посед трећих неовлашћених лица, те да их користе искључиво у сврху реализације овог уговора. У случају поверљивих информација које подлежу прописима у вези са заштитом података или другим прописима, уговорне стране ће поступати према правилима која су предвиђена тим прописима.

Извршилац се обавезује да ће пословати у складу са прописима Републике Србије који се односе на очување и заштиту животне средине, поштовање еколошких принципа у пословању, заштити здравља људи, заштити на раду и другим релевантним прописима који регулишу ову област. Извршилац потврђује да везано за предмет уговора исти не садржи материјале и супстанце који су штетни по људско здравље и животну средину.

**Члан 8.**

Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године или до утрошка уговорених средстава. Уговор може престати споразумом уговорних страна.

Сагласношћу уговорних страна, уговор се може изменити писаним анексима на основу чланова 157-160. Закона о јавним набавкама, и продужити трајање уговора, уколико је то неопходно.

За свако непридржавање обавеза из прихваћене понуде, од стране Извршиоца, Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Извршилац је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је Извршилац одговоран за раскид Уговора.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

**Члан 9.**

Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања проистекла у вези са Уговором решавају споразумно.

За сва спорна питања које не могу да реше споразумно, уговорне стране ће решавати пред надлежним судом у Новом Саду.

Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерка задржава Наручилац, а 1 (један) Извршилац.

 **За ИЗВРШИОЦА За НАРУЧИОЦА**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 др Милена Табаковић

Датум потписивања уговора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (попуњава Извршилац)

НАПОМЕНА: Модел Уговора понуђач је дужан да потпише и овери својим печатом чиме потврђује да је сагласан са одредбама истог.

**МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ(ПАРТИЈА 2)**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 01-989/\_

\_\_.\_\_.2025. године

Нови Сад

На основу члана 54. и 55. Правилника о ближем уређивању поступака набавки бр. 01-1077/1 од 19.07.2024. године и Записникa са извештајем о спроведеној набавци број 01-989/\_ од \_\_.\_\_.2025. године, издајемо вам

**Н А Р У Џ Б Е Н И Ц У**

**За набавку услуга**

**„Ревизија трафо станице**

**НА-27/2025**

На основу понудe бр. \_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2025. године потребно је да извршите услугу која је предмет набавке у року наведеном у техничкој спецификацији.

**Извршилац** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Предмет набавке и рок извршења**: Набавка услуге ревизије трафо станице које ће се реализовати у року од \_\_ дана од дана издавања ове наруџбенице.

Услуга која је предмет набавке „Ревизија трафо станице“ у потпуности мора одговарати спецификацији из понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2025. године која се налази у прилогу ове наруџбенице.

**Цена и услови плаћања**: Плаћање уговорене цене у укупном износу од \_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а односно \_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, биће извршено на текући рачун испоручиоца у року од 30 дана, а тек по издавању исправне фактуре регистроване у Централном регистру фактура.

 В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

 др Милена Табаковић